**Liefern und Versetzen von Europilz®**

Ausschreibung, Devis-Textvorschlag

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Beschrieb | Einh. | Quantität | Einheitspreis | Total |
|  |  |  |  |  |  |
| **R 890**  .101  .102 | **Liefern und Versetzen von Europilz®**  Europilz® wird dimensioniert, hergestellt und geliefert durch:  Spannverbund Bausysteme GmbH  Feldstr. 66, Postfach  8180 Bülach  Tel. 044/862 52 00  Email: info@spannverbund.ch  Das Durchstanzsystem Europilz® wird berechnet nach SIA 262 sowie dem Artikel 0.4 (Gutachten Prof. Muttoni)  Oberflächenschutz: roh  Typ PN0833  Durchstanzlast Vd = 1600 kN  Deckenstärke D = 32 cm  Versetzgewicht ca. 150 kg/Stk.  Typ PN0620  Durchstanzlast Vd = 1200 kN  Deckenstärke D = 28 cm  Versetzgewicht ca. 100 kg/Stk. | Stk.  Stk. |  |  |  |