**Liefern und Versetzen von Europilz®**

Ausschreibung, Devis-Textvorschlag

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Beschrieb | Einh. | Quantität | Einheitspreis | Total |
|  |  |  |  |  |  |
| **R 890**.101.102 | **Liefern und Versetzen vonEuropilz®**Europilz® wird dimensioniert, hergestellt und geliefert durch:Spannverbund Bausysteme GmbHFeldstr. 66, Postfach8180 BülachTel. 044/862 52 00Email: info@spannverbund.chDas Durchstanzsystem Europilz® wird berechnet nach SIA 262 sowie dem Artikel 0.4 (Gutachten Prof. Muttoni)Oberflächenschutz: rohTyp PN0833Durchstanzlast Vd = 1600 kNDeckenstärke D = 32 cmVersetzgewicht ca. 150 kg/Stk.Typ PN0620Durchstanzlast Vd = 1200 kNDeckenstärke D = 28 cmVersetzgewicht ca. 100 kg/Stk. | Stk.Stk. |  |  |  |