**Liefern und Versetzen von Geilinger-Stützen®**

**mit angeschweisstem Europilz®**

Ausschreibung, Devis-Textvorschlag

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Beschrieb | Einh. | Quantität | Einheitspreis | Total |
|  |  |  |  |  |  |
| **R 890**.101**R 891**.101 | **Liefern von Geilinger-Stützen®**Geilinger-Stützen® sind von der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF zugelassen mit der Brandschutzanwendung-Nr. 6343.Hersteller:Spannverbund Bausysteme GmbHFeldstr. 66, Postfach8180 BülachTel. 044/862 52 00Email: info@spannverbund.chOberflächenschutz des Mantelrohres: Sa 2.5 + 2K-Zinkstaubgrundierung 80 myFeuerwiderstand R60ausbetoniert geliefertDurchmesser 219 mmStützenlänge 2700 mm(OK Decke – UK Decke)Bemessungslast Ned= 1500 kNBemessungslast (R60) Nfi,d= 1000 kNMit angeschweisster Fussplatte300 x 300 mmund angeschweisstem Europilz®Typ AN1258**Versetzen von Geilinger-Stützen®**inkl. Abladen, Einmessen und Fixieren sowie Untergiessen der Fussplatten mit FliessmörtelVersetzgewicht ca. .................kg/Stk.(komplett) | Stk.Stk. |  |  |  |