**Auf Wunsch erstellen wir einen kostenlosen maßgeschneiderten LV- Vorschlag für Sie.**

**Ausschreibungstext**

**Einbetonierte Verbundträger**

........ Stück Verbundträger, einschließlich der erforderlichen Verbundmittel, Steifen

 und Auflagerplatten.

Trägerlänge: ……….. m

Im Bauzustand freitragend/abgestützt

Konstruktionshöhe einschließlich oberer und unterer

Betondeckung: ……….. cm

Bemessungsschnittgrößen:

max. Md = ……….. kNm

max. Vd = ……….. kN

Trägerüberhöhung für Eigengewichtslasten.

Der Stegbeton einschließlich Schalung und Bewehrung wird in einer gesonderten Position ausgeschrieben.

**Lieferfirma:**

spannverbund GmbH

Auf der Lind 13

65529 Waldems-Esch

Telefon 06126 9301-0

Telefax 06126 9301-10

zentrale@spannverbund.de

Träger liefern frei Baustelle unabgeladen **EP: € ..................... GP: € .........................**

Montage: **EP: € ..................... GP: € .........................**

**Alternative Textkomponente für Durchlaufträger**

Trägerlänge: ……….. m, als Durchlaufträger

Bemessungsschnittgrößen:

max. Md,Feld = ……….. kNm

min. Md,Stütz = - ……….. kNm

max. Vd,Randstütze = ……….. kN

max. Vd = ……….. kN

**Ausschreibungstext**

**Ergänzung für werkseitigen Stegbeton / Betonfuß**

........ Stück Werkseitiger Stegbeton C ……, b/d = …… / …… cm

 Betonlänge ……….. m, einschließlich Bewehrung,

 als Zulage zu Pos. ……….. liefern

 **EP: € ..................... GP: € .........................**

........ Stück Werkseitiger Betonfuß C ……, b/d = …… / …… cm

 Betonlänge ……….. m, einschließlich Bewehrung,

 zur Auflagerung von ……….. Fertigteilen,

 als Zulage zu Pos. ……….. liefern

 **EP: € ..................... GP: € .........................**